**Instalacija programatorja in programiranje USBASP**

1. Vstavi programator v USB.
2. Zaženi zadig-2.3.exe.
3. V 1 izberi »USBasp«, če še ni izbran.

V 2 izberi s puščicami gor dol »libusb-win32 (v1.2.6.0).

V 3 klikni gumb »Install Driver« ali »Replace Driver«.



1. Zaženi »setup-AVRDUDESS-2.4.exe« in namesti program
2. Nameščen program »AVRDUDESS« zaženi.



* 1. Izberi si »USBasp,….«
	2. Nastavi port na »usb«
	3. Bit clock spremeni na 8 kHz
	4. Izberi ATmega328P
	5. Klikni »read« pri »fuses & lock bits«
	6. Popravi vrednost L registra na »0xe2«
	7. Klikni »Write«
	8. Poišči datoteko, ki jo hočeš pisati (\*.hex)
	9. Klikni »Program!« za vpis programa